#define LED1 13
#define ledPin  2  
int stanLED1 = LOW;
unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzasLED1 = 0;
byte stan = 0; 


void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(22,INPUT);
pinMode(23,INPUT);
}
 
void loop(){
  static int wyjscie =0;
  //Pobierz liczbe milisekund od startu
  aktualnyCzas = millis();
  
  //Jeśli różnica wynosi ponad 1 sekundę
  if (aktualnyCzas - zapamietanyCzasLED1 >= 15UL) {
    //Zapamietaj aktualny czas
    zapamietanyCzasLED1 = aktualnyCzas;
    //Zmieniamy stan diody na przeciwny
    stanLED1 = !stanLED1;
    //ustawiamy nowy stan na diodzie
    
    if (stanLED1==HIGH && digitalRead(22)==HIGH && wyjscie < 255) {
      stan=1;
      wyjscie++;
        
          Serial.println(wyjscie);
          analogWrite(ledPin, wyjscie);
    }
    else {
      stan=0;
      }
 if (stanLED1==HIGH && digitalRead(23)==HIGH && wyjscie >0) {
      stan=1;
      wyjscie--;
        
          Serial.println(wyjscie);
          analogWrite(ledPin, wyjscie);
    }
    else {
      stan=0;
      }
      
    digitalWrite(LED1, stanLED1);

  }
}
